Załącznik nr 1

**Dostawa telewizorów i akcesoriów telewizyjnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa  komponentu | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Ilość szt. |
| 1. | Telewizor  Typ 1 | Telewizor LED o przekątnej ekranu 75 cali  Ekran:  - Panel: IPS  - Rodzaj ekranu: Prosty  - Technologia: 4K, HDR  - Rozdzielczość: 3840 x 2160  Dźwięk:  - Głośniki: 2 – stereo, łącznie 20W  - Tuner: Analogowy/Cyfrowy (DVB-T2/C/S2)  -Częstotliwość odświeżania [Hz]: 50  - Funkcje sieciowe: Aplikacje, Przeglądarka internetowa, YouTube  - [Odtwarzanie plików multimedialnych](https://www.morele.net/telewizor-lg-75uk6500-4907508/) w wymienionych formatach: (3GP, AAC, AC3, ADPCM, ASF, AVI, DAT, DTS, EAC3, FLAC, FLV, HEVC, M4v, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG, MPEG1, MPG, MTS, OGG, TP, TRP, TS, VOB, VP8, WAV, WMA, WMV)  Komunikacja: Wifi (802.11ac), Bluetooth (V4.2)  Funkcja inteligentnego rozpoznawania głosu  Złącza/gniazda:  4xHDMI, 2xUSB, Ethernet RJ45, slot CI, RF In, SPDIF, Component/ Composite In, słuchawkowe  Zgodność z: DLNA  Funkcje dodatkowe: Time Shift, EPG  Konstrukcja: montaż ścienny/podstawa  Pilot: dedykowany dla danego modelu w zestawie  Dokumentacja: Instrukcja obsługi w zestawie  Masa: nie przekraczająca 35,5 kg (z podstawą)  Pobór mocy: nie przekraczający 200 W  **Cena jednostkowa oferowanego sprzętu nie może przekroczyć 10 000,00 zł brutto.** | 1 |
| 2. | Akcesoria do telewizora  Typ 1 | Montaż ścienny: Tak,  VESA (600x400) zgodny z telewizorem Typ 1  Kabel USB 3.0 Typ A Męski / Typ A Żeński (przedłużacz), kompatybilny wstecz, o długości 3m, zakryty wtyk gniazda.  Kabel HDMI-HDMI v2.0 (obsługa 3D i 4K), długość 10m | 1 |
| Dodatkowy pilot: Tak, dedykowany do telewizora Typ 1  Inteligentny pilot zdalnego sterowania wyposażony w:  - 4 kierunkowy kontroler z rolką,  - funkcja blokowania przycisków,  - kontrola głosowa: tak,  wbudowana zaawansowana technologia rozpoznawania mowy | 1 |
| 3. | Soundbar  Typ 1 | Soundbar w pełni kompatybilny z telewizorem Typ 1  Moc: łączna zestawu 320 W (60W x 2 + Subwoofer : 200W)  Ilość kanałów: 2.1  - Bezprzewodowy Subwoofer  - moduł łączności bluetooth 4.0  Złącza: wejście audio jack, hdmi in/out, usb, wejście optyczne  Montaż ścienny: Tak - komponenty dołączone w zestawie  Sterowanie pilotem od TV: Tak  Pilot: Tak, pilot dedykowany dla danego modelu  Kabel optyczny audio: Tak w zestawie  Dokumentacja: Instrukcja obsługi w zestawie  Pobór mocy: nie przekraczający 56W dla głośników i subwoofera | 1 |
| 4. | Telewizor  Typ 2 | Telewizor LED o przekątnej ekranu 65 cali  Ekran:  - Panel: IPS  - Rodzaj ekranu: Prosty  - Technologia: 4K, HDR  - Rozdzielczość: 3840 x 2160  Dźwięk:  - Głośniki: 2 – stereo, łącznie 20W  - Tuner: Analogowy/Cyfrowy (DVB-T2/C/S2)  -Częstotliwość odświeżania [Hz]: 50  - Funkcje sieciowe: Aplikacje, Przeglądarka internetowa, YouTube  - [Odtwarzanie plików multimedialnych](https://www.morele.net/telewizor-lg-75uk6500-4907508/) w wymienionych formatach: (3GP, AAC, AC3, ADPCM, ASF, AVI, DAT, DTS, EAC3, FLAC, FLV, HEVC, M4v, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG, MPEG1, MPG, MTS, OGG, TP, TRP, TS, VOB, VP8, WAV, WMA, WMV)  Komunikacja: Wifi (802.11ac), Bluetooth (V4.2)  Funkcja inteligentnego rozpoznawania głosu  Złącza/gniazda:  4xHDMI, 2xUSB, Ethernet RJ45, slot CI, RF In, SPDIF, Component/ Composite In, słuchawkowe  Zgodność z: DLNA  Funkcje dodatkowe: Time Shift, EPG  Konstrukcja: montaż ścienny/podstawa  Pilot: dedykowany dla danego modelu w zestawie  Dokumentacja: Instrukcja obsługi w zestawie  Masa: nie przekraczająca 26,5 kg (z podstawą)  Pobór mocy: nie przekraczający 120 W | 1 |
| 5. | Akcesoria do telewizora  Typ 2 | Montaż ścienny: Tak,  VESA (300x300) zgodny z telewizorem Typ 2  Kabel USB 3.0 Typ A Męski / Typ A Żeński (przedłużacz), kompatybilny wstecz, o długości 3m, zakryty wtyk gniazda.  Kabel HDMI-HDMI v2.0 (obsługa 3D i 4K), długość 10m | 1 |
| Dodatkowy pilot: Tak, dedykowany do telewizora Typ 2  Inteligentny pilot zdalnego sterowania wyposażony w:  - 4 kierunkowy kontroler z rolką,  - funkcja blokowania przycisków,  - kontrola głosowa: tak,  wbudowana zaawansowana technologia rozpoznawania mowy | 1 |
| 6. | Soundbar  Typ 2 | Soundbar w pełni kompatybilny z telewizorem Typ 2  Moc: łączna zestawu 40 W  Ilość kanałów: 2.0  Moduł łączności bluetooth 4.0  Złącza: wejście audio jack, usb, wejście optyczne  Pilot: Tak, pilot dedykowany dla danego modelu  Kabel optyczny audio: Tak  Dokumentacja: Instrukcja obsługi w zestawie | 1 |
| 7. | Telewizor  Typ 3 | Telewizor LED LCD o przekątnej ekranu 55 cali  Ekran:  - Rodzaj ekranu: Prosty  - Rozdzielczość/Format: 1920 x 1080 / Full HD  Dźwięk:  - Głośniki: 2 – stereo, łącznie 20W  - Tuner: Analogowy/Cyfrowy (DVB-T/T2/C)  -Optymalizacja obrazu: 400 Hz  - Funkcje sieciowe: Przeglądarka internetowa  - [Odtwarzanie plików multimedialnych](https://www.morele.net/telewizor-lg-75uk6500-4907508/) w wymienionych formatach: AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/WAV, JPEG)  Komunikacja: Wifi  Złącza/gniazda:  2xHDMI, 1xUSB 2.0, Ethernet RJ45, slot CI, Eurozłącze, cyfrowe wyjście audio, słuchawkowe  Zgodność z: DLNA  Konstrukcja: montaż ścienny/podstawa  Pilot: dedykowany dla danego modelu w zestawie  Dokumentacja: Instrukcja obsługi w zestawie  Masa: nie przekraczająca 19,5 kg (z podstawą)  Pobór mocy: nie przekraczający 156 W | 5 |
| 8. | Akcesoria do telewizora  Typ 3 | Montaż ścienny: Tak,  VESA (400x400) zgodny z telewizorem Typ 3  Kabel USB 3.0 Typ A Męski / Typ A Żeński (przedłużacz), kompatybilny wstecz, o długości 3m, zakryty wtyk gniazda.  Kabel HDMI-HDMI v2.0 (obsługa 3D i 4K), długość 10m | 5 |
| 9. | Antena wewnętrzna | Pasmo pracy: VHF 174-230 MHz, UHF 470-790 MHz  Polaryzacja: pionowa/pozioma  Kanały 5-12/6-60  Średni zysk anteny: 30 dBi  Widoczność kątowa pozioma: 40°  Widoczność kątowa pionowa: 30°  Impedancja wyjściowa : 75 Ω  Waga: nie przekraczająca 1 kg | 7 |

Pozostałe wymagania:

1. dostarczony sprzęt elektroniczny musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji;
2. gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy;
3. dostawa do siedziby Zamawiającego (al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa), oraz rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.