Załącznik nr 1

**Dostawa telewizorów i akcesoriów telewizyjnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwakomponentu | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Ilość szt. |
| 1. | TelewizorTyp 1 | Telewizor LED o przekątnej ekranu 75 cali Ekran: - Panel: IPS- Rodzaj ekranu: Prosty- Technologia: 4K, HDR- Rozdzielczość: 3840 x 2160Dźwięk:- Głośniki: 2 – stereo, łącznie 20W - Tuner: Analogowy/Cyfrowy (DVB-T2/C/S2)-Częstotliwość odświeżania [Hz]: 50- Funkcje sieciowe: Aplikacje, Przeglądarka internetowa, YouTube- [Odtwarzanie plików multimedialnych](https://www.morele.net/telewizor-lg-75uk6500-4907508/) w wymienionych formatach: (3GP, AAC, AC3, ADPCM, ASF, AVI, DAT, DTS, EAC3, FLAC, FLV, HEVC, M4v, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG, MPEG1, MPG, MTS, OGG, TP, TRP, TS, VOB, VP8, WAV, WMA, WMV)Komunikacja: Wifi (802.11ac), Bluetooth (V4.2)Funkcja inteligentnego rozpoznawania głosuZłącza/gniazda: 4xHDMI, 2xUSB, Ethernet RJ45, slot CI, RF In, SPDIF, Component/ Composite In, słuchawkoweZgodność z: DLNAFunkcje dodatkowe: Time Shift, EPGKonstrukcja: montaż ścienny/podstawaPilot: dedykowany dla danego modelu w zestawieDokumentacja: Instrukcja obsługi w zestawieMasa: nie przekraczająca 35,5 kg (z podstawą)Pobór mocy: nie przekraczający 200 W**Cena jednostkowa oferowanego sprzętu nie może przekroczyć 10 000,00 zł brutto.** | 1 |
| 2. | Akcesoria do telewizora Typ 1 | Montaż ścienny: Tak, VESA (600x400) zgodny z telewizorem Typ 1 Kabel USB 3.0 Typ A Męski / Typ A Żeński (przedłużacz), kompatybilny wstecz, o długości 3m, zakryty wtyk gniazda.Kabel HDMI-HDMI v2.0 (obsługa 3D i 4K), długość 10m | 1 |
| Dodatkowy pilot: Tak, dedykowany do telewizora Typ 1 Inteligentny pilot zdalnego sterowania wyposażony w:- 4 kierunkowy kontroler z rolką,- funkcja blokowania przycisków,- kontrola głosowa: tak,  wbudowana zaawansowana technologia rozpoznawania mowy | 1 |
| 3. | SoundbarTyp 1 | Soundbar w pełni kompatybilny z telewizorem Typ 1Moc: łączna zestawu 320 W (60W x 2 + Subwoofer : 200W)Ilość kanałów: 2.1- Bezprzewodowy Subwoofer- moduł łączności bluetooth 4.0Złącza: wejście audio jack, hdmi in/out, usb, wejście optyczneMontaż ścienny: Tak - komponenty dołączone w zestawieSterowanie pilotem od TV: TakPilot: Tak, pilot dedykowany dla danego modeluKabel optyczny audio: Tak w zestawieDokumentacja: Instrukcja obsługi w zestawiePobór mocy: nie przekraczający 56W dla głośników i subwoofera | 1 |
| 4. | TelewizorTyp 2 | Telewizor LED o przekątnej ekranu 65 cali Ekran: - Panel: IPS- Rodzaj ekranu: Prosty- Technologia: 4K, HDR- Rozdzielczość: 3840 x 2160Dźwięk:- Głośniki: 2 – stereo, łącznie 20W - Tuner: Analogowy/Cyfrowy (DVB-T2/C/S2)-Częstotliwość odświeżania [Hz]: 50- Funkcje sieciowe: Aplikacje, Przeglądarka internetowa, YouTube- [Odtwarzanie plików multimedialnych](https://www.morele.net/telewizor-lg-75uk6500-4907508/) w wymienionych formatach: (3GP, AAC, AC3, ADPCM, ASF, AVI, DAT, DTS, EAC3, FLAC, FLV, HEVC, M4v, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG, MPEG1, MPG, MTS, OGG, TP, TRP, TS, VOB, VP8, WAV, WMA, WMV)Komunikacja: Wifi (802.11ac), Bluetooth (V4.2)Funkcja inteligentnego rozpoznawania głosuZłącza/gniazda: 4xHDMI, 2xUSB, Ethernet RJ45, slot CI, RF In, SPDIF, Component/ Composite In, słuchawkoweZgodność z: DLNAFunkcje dodatkowe: Time Shift, EPGKonstrukcja: montaż ścienny/podstawaPilot: dedykowany dla danego modelu w zestawieDokumentacja: Instrukcja obsługi w zestawieMasa: nie przekraczająca 26,5 kg (z podstawą)Pobór mocy: nie przekraczający 120 W | 1 |
| 5. | Akcesoria do telewizora Typ 2 | Montaż ścienny: Tak, VESA (300x300) zgodny z telewizorem Typ 2 Kabel USB 3.0 Typ A Męski / Typ A Żeński (przedłużacz), kompatybilny wstecz, o długości 3m, zakryty wtyk gniazda.Kabel HDMI-HDMI v2.0 (obsługa 3D i 4K), długość 10m | 1 |
| Dodatkowy pilot: Tak, dedykowany do telewizora Typ 2 Inteligentny pilot zdalnego sterowania wyposażony w:- 4 kierunkowy kontroler z rolką,- funkcja blokowania przycisków,- kontrola głosowa: tak,  wbudowana zaawansowana technologia rozpoznawania mowy | 1 |
| 6. | SoundbarTyp 2 | Soundbar w pełni kompatybilny z telewizorem Typ 2Moc: łączna zestawu 40 W Ilość kanałów: 2.0Moduł łączności bluetooth 4.0Złącza: wejście audio jack, usb, wejście optycznePilot: Tak, pilot dedykowany dla danego modeluKabel optyczny audio: Tak Dokumentacja: Instrukcja obsługi w zestawie | 1 |
| 7. | TelewizorTyp 3 | Telewizor LED LCD o przekątnej ekranu 55 cali Ekran: - Rodzaj ekranu: Prosty- Rozdzielczość/Format: 1920 x 1080 / Full HDDźwięk:- Głośniki: 2 – stereo, łącznie 20W - Tuner: Analogowy/Cyfrowy (DVB-T/T2/C)-Optymalizacja obrazu: 400 Hz- Funkcje sieciowe: Przeglądarka internetowa- [Odtwarzanie plików multimedialnych](https://www.morele.net/telewizor-lg-75uk6500-4907508/) w wymienionych formatach: AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/WAV, JPEG)Komunikacja: WifiZłącza/gniazda: 2xHDMI, 1xUSB 2.0, Ethernet RJ45, slot CI, Eurozłącze, cyfrowe wyjście audio, słuchawkoweZgodność z: DLNAKonstrukcja: montaż ścienny/podstawaPilot: dedykowany dla danego modelu w zestawieDokumentacja: Instrukcja obsługi w zestawieMasa: nie przekraczająca 19,5 kg (z podstawą)Pobór mocy: nie przekraczający 156 W | 5 |
| 8. | Akcesoria do telewizora Typ 3 | Montaż ścienny: Tak, VESA (400x400) zgodny z telewizorem Typ 3 Kabel USB 3.0 Typ A Męski / Typ A Żeński (przedłużacz), kompatybilny wstecz, o długości 3m, zakryty wtyk gniazda.Kabel HDMI-HDMI v2.0 (obsługa 3D i 4K), długość 10m | 5 |
| 9. | Antena wewnętrzna | Pasmo pracy: VHF 174-230 MHz, UHF 470-790 MHzPolaryzacja: pionowa/poziomaKanały 5-12/6-60Średni zysk anteny: 30 dBiWidoczność kątowa pozioma: 40°Widoczność kątowa pionowa: 30°Impedancja wyjściowa : 75 Ω Waga: nie przekraczająca 1 kg | 7 |

Pozostałe wymagania:

1. dostarczony sprzęt elektroniczny musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji;
2. gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy;
3. dostawa do siedziby Zamawiającego (al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa), oraz rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.